**СТ РК 1430-2005**

**Печати с воспроизведением государственного герба Республики Казахстан**
**Технические требования**

**Содержание**

[1 Область применения](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269#sub_id=100)

[2 Нормативные ссылки](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269#sub_id=200)

[3 Определения](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269#sub_id=300)

[4 Общие положения](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269#sub_id=400)

[5 Технические требования к печати с воспроизведением Государственного герба Республики Казахстан](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269#sub_id=500)

[6 Технические требования к материалам и покупным изделиям, применяемым для изготовления печатей с воспроизведением Государственного герба Республики Казахстан](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269#sub_id=600)

[7 Технические требования к клише гербовой печати, изготовленной из резины](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269#sub_id=700)

[8 Технические требования по защите от подделки печатей с воспроизведением Государственного герба Республики Казахстан](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269#sub_id=800)

[Приложение А (справочное) (обязательное) Изображения Государственного Герба Республики Казахстан для печатей с линейным уменьшением размера  и пропорциональной зависимостью составных элементов](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269#sub_id=1)

[Приложение Б (обязательное) Оттиск печати с воспроизведением  Государственного Герба Республики Казахстан](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269#sub_id=2)

[Приложение В (обязательное) Бланк заказа печати с воспроизведением  Государственного Герба Республики Казахстан](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269#sub_id=3)

[Библиография](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269#sub_id=4)

**1 Область применения**

Настоящий стандарт устанавливает форму, размеры и технические требования на изготовление печати с воспроизведением Государственного Герба Республики Казахстан и изготовления клише с оттиском Государственного Герба Республики Казахстан государственных органов и организаций Республики Казахстан.

Настоящий стандарт применяется государственными организациями Республики Казахстан (далее - государственные организации), нотариусами и иными организациями, имеющие разрешение на осуществление деятельности в сфере изготовления гербовых печатей и клише, независимо от форм собственности (далее - организации).

**(Измененная редакция,** [Изм. № 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269)**).**

2 Нормативные ссылки

2.1. Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

[СТ РК 989-2008](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30175673)\* Государственный герб Республики Казахстан. Форма, размеры и технические требования.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* подлежит пересмотру

**(Измененная редакция,** [Изм. № 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269)**).**

3. Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1. **Печать**: устройство, содержащее печатную форму, для нанесения штемпельной краской на бумагу оттисков этой формы.

3.2. **Клише:** печатная форма для воспроизведения изображения.

3.3. **Оттиск**: изображение клише печати на бумаге.

3.4. **Печать с воспроизведением Государственного герба Республики Казахстан**: печать, имеющая в центре клише изображение Государственного герба Республики Казахстан и используемая исключительно для подтверждения (удостоверения) подлинности документов, подписанных должностными лицами государственных органов и организаций.

3.5. **Штемпельная краска**: специальное красящее вещество, предназначенное для нанесения оттисков на бумагу с помощью клише печати.

3.6. **Штемпельная подушка:** материал, несущий в своем объеме штемпельную краску, которая переносится на печатающие элементы клише печати при его контакте со штемпельной подушкой.

3.7. **Печатающий элемент**: участок клише печати, воспринимающий штемпельную краску и передающий ее на бумагу.

**3.8 Пробельный элемент:** Участок клише печати, не воспринимающий штемпельную краску и не передающий ее на бумагу.

**3.9 Штанцевание изображения:** Процесс вырубки по внешнему контуру на бумаге, картоне или пластике изделия сложной конфигурации путем удара штампом по контуру, позволяющий вырезать с помощью штанцерного высекального штампа (пресса) фигурную форму печатного изделия.

**3.10 Высечка:** Сквозное прорезание обрабатываемого материала режущей линейкой штанцформы по непрерывной линии.

**3.11 Тиснение:** Формирование рельефа на материале. Виды тиснения можно классифицировать по степени деформации материала. Тремя основными видами тиснения считаются: конгревное, блинтовое и тиснение фольгой.

**3.12 Блинтовое тиснение (слепое):** Тиснение плоским штампом без краски и фольги. Выполняется штампом, печатающие элементы которого возвышаются над пробельными и лежат в одной плоскости, с нагревом или без нагрева.

**3.13 Тиснение фольгой:** Тиснение, при котором между нагретым клише и материалом протягивается фольга и производится прессование. Под действием нагретого клише металлизированное или пигментное напыление отстает от пленки-носителя и закрепляется клеевым слоем на поверхности тиснимого материала.

**3.14 Конгревное тиснение:** Получение рельефного изображения при локальном сжатии материала между нагретым штампом и контрштампом.

**(Пункты 3.8 - 3.14 Введены дополнительно,** [**Изм. № 1**](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269)**)**

4 Общие положения

4.1. Печати с воспроизведением Государственного герба Республики Казахстан (далее - гербовые печати) изготавливаются по заявке государственного органа или организации за подписью руководителя и ответственного лица согласно [Приложению В](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269#sub_id=3).

**(Измененная редакция,** [Изм. № 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269)**).**

4.2. При заказе гербовой печати государственная организация к заявке должна приложить:

- свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, выданное Комитетом регистрационной службой Министерства юстиции Республики Казахстан, заверенное в установленном порядке;

- выписку из Устава (Положения) с полным и сокращенным (если таковой предусмотрено) наименованием, заверенную в установленном порядке;

- свидетельства о присвоении бизнес-идентификационного номера (БИН), заверенного в установленном порядке.

**(Измененная редакция,** [Изм. № 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269)**).**

4.3. Для изготовления гербовой печати необходимо также указать основания: создание или реорганизация государственной организации, замена печати в связи с износом и утерей печати.

4.4. Тексты гербовых печатей государственных организаций должны содержать их наименования в соответствии с [Законом](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008034) Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» [[1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269#sub_id=1)].

4.5. Не допускается изготавливать два и более экземпляров гербовой печати, имеющих на информационном поле одинаковое текстовое содержание. При изготовлении гербовых печатей с одинаковым текстовым содержанием для структурных подразделений государственной организации, если это предусмотрено уставом или положением последней, текстовая часть дополняется порядковым номером - арабскими цифрами или символом (-ами) - « \* ».

4.6. При утере гербовой печати или истечения срока службы изготавливается ее дубликат с дополнительным реквизитом на информационном поле - литерой «Д».

**(Измененная редакция,** [Изм. № 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269)**).**

4.7. При оформлении заявки на повторное изготовление гербовых печатей государственная организация должна предоставить вместе новую заявку, копию акта об уничтожении или утере предыдущих печатей.

**(Измененная редакция,** [Изм. № 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269)**).**

4.8. Ответственность за организацию учета, хранения и использования гербовых печатей возлагается на руководителя государственной организации, а в случае отсутствия в форме приказа с возложением на конкретного сотрудника.

**(Измененная редакция,** [Изм. № 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269)**).**

4.9. Уничтожение гербовых печатей государственные организации должны проводить в установленном порядке согласно [2].

**(Измененная редакция,** [Изм. № 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269)**).**

4.10 Оттиск печати следует проставлять таким образом, чтобы он захватывал часть наименования должности лица, подписавшего документ.

На документах финансового характера печать проставляется на специально отведенном месте. Как правило, это место нанесения печати обозначается символом «М.П.» без захвата наименования должности и подписи.

4.11 Изготовленные печати с воспроизведением Государственного Герба Республики Казахстан и изготовленные клише с оттиском Государственного Герба Республики Казахстан должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

Контроль за соблюдением требований настоящего стандарта осуществляется в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

**(Пункты 4.10 - 4.11 Введены дополнительно,** [**Изм. № 1**](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269)**)**

5 Технические требования к печати **с воспроизведением Государственного герба Республики Казахстан**

5.1. Гербовая печать должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, заявкой государственного органа и организации и эскизом гербовой печати.

5.2. Гербовая печать должна изготавливаться круглой формы.

5.3. Минимальный диаметр клише гербовой печати - 25  + 1 мм, максимальный диаметр - 50 - 1 мм.

5.4. По внешнему кольцу клише гербовой печати ограничивается ободом толщиной 1,3 + 0,1, на котором располагается микротекст в негативном начертании (белый текст на черном фоне).

Микротекст должен состоять из информации о предприятии-изготовителе гербовой печати (наименование изготовителя, год, месяц и дата изготовления печати, а также и другой информации, определяемой изготовителем).

**(Измененная редакция,** [Изм. № 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269)**).**

5.5. В центре клише гербовой печати располагается зеркальное изображение Государственного герба Республики Казахстан. Текст на печати заполняется таким образом, чтобы он читался по часовой стрелке. Базовая линия набора знаков при этом должна быть обращена внутрь. Отдельные слова, читающиеся в измененном направлении, обязательно отделяются спецзнаком («снежинками»). Подобными знаками разделяются любые законченные фрагменты текста, номера и т.п., расположенные по окружности. Такие знаки должны находиться на равном расстоянии от разделяемых ими фрагментов.

**(Измененная редакция,** [Изм. № 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269)**).**

5.5.1. Минимальный размер изображения Государственного герба должен вписываться в окружность диаметром 15 + 1 мм. При воспроизведении Государственного Герба Республики Казахстан допускаются его изменения только в части линейного масштаба согласно [Приложению А.](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269#sub_id=1)

**(Измененная редакция,** [Изм. № 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269)**).**

5.5.2. Воспроизводимое изображение Государственного герба Республики Казахстан на гербовой печати должно соответствовать требованиям [СТ РК 989](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30175673).

5.5.3. Вокруг Государственного герба Республики Казахстан на расстоянии 1 - 0,1 мм располагается по окружности микротекст в позитивном начертании (черный текст на белом фоне). Микротекст должен содержать информацию о заказчике гербовой печати, в т.ч. бизнес идентификационный номер государственной организации и нотариуса - БИН.

**(Измененная редакция,** [Изм. № 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269)**).**

5.5.4. Между концентрическими окружностями с позитивным и негативным микротекстами располагаются концентрические строки информационного поля. Во внешней и последующих строках информационного поля по часовой стрелке и симметрично относительно вертикальной оси клише печати располагается полное наименование государственной организации в именительном падеже и в скобках - его краткое наименование.

Сокращенное наименование приводится в тех случаях, когда оно закреплено в учредительных документах и помещается в круглых скобках после полного наименования.

5.6. В нижней части информационного поля против часовой стрелки симметрично относительно вертикальной оси клише печати размещается вспомогательная информация о гербовой печати (см. [Приложение Б](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269#sub_id=2)):

- порядковый номер гербовой печати (если печать изготовлена не в единственном экземпляре), обозначаемый арабскими цифрами, начиная с цифры 2 для второй печати (см. [Приложение Б](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269#sub_id=2). форма 1.2);

- дополнительный (ые) символ (ы) - « \* » (см. [Приложение Б](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269#sub_id=2). форма 1.1);

- буква «Д» (при повторном изготовлении утерянной гербовой печати) с порядковым номером дубликата, обозначаемым римскими цифрами, начиная с цифры I для первого дубликата печати см. [Приложение Б](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269#sub_id=2). форма 1.1.

**(Измененная редакция,** [Изм. № 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269)**).**

5.7. Наименование государственной организации должно соответствовать наименованию, закрепленному в Уставе (Положении). При наличии у государственной организации вышестоящего органа его полное наименование располагается перед полным наименованием государственной организации.

5.8. Гербовые печати должны быть изготовлены таким образом, чтобы при их проверке и использовании на документе оставался четкий оттиск всех элементов изображения. Насыщенность и цветовой тон всех участков оттиска должны быть равномерными. Не допускаются визуально различимые: выдавливание краски за края печатающих элементов, недопечатки и непропечатки, искажения деталей изображения на оттиске, а также смывание и стирание.

5.9. В оттиске должны проявляться все обязательные и дополнительные элементы изображения и защиты.

5.10. Специальные требования к упаковке, маркировке и транспортированию гербовой печати не предъявляются.

6 Технические требования к материалам и покупным изделиям, применяемым для изготовления гербовой печати

с воспроизведением Государственного герба Республики Казахстан

6.1. Клише гербовой печати изготавливается из резины, предназначенной для лазерной гравировки или другого материала с техническими показателями, соответствующему этой резине, а также обеспечивающего выполнение требований настоящего стандарта.

6.2. В резине для изготовления клише гербовой печати недопустимо присутствие раковин, визуально различимых в лупу с 15- кратным увеличением, визуально различимых вздутий, растрескиваний и коробления.

Набухание резины в водно-спиртовых смесях не должно превышать 5% массы при любых концентрациях спирта, относительно удлинение резины на разрыв должно быть не менее 200%.

Толщина резины для изготовления клише гербовой печати должна быть не менее 2 + 0,2 мм. Резина при обработке должна позволять гравировку на глубину от 0,25 до 1,8 мм.

6.3. Штемпельная подушка и штемпельная краска, должны обладать характеристиками, обеспечивающими выполнение требований настоящего стандарта.

6.3.1. При получении оттиска на бумаге впитывание и высыхание штемпельной краски на поверхности бумаги должно происходить не более чем за 10 с без остаточного отмарывания и обладать устойчивостью к смазыванию и стиранию.

6.3.2. Штемпельная краска после получения оттиска на бумаге не должна изменять визуально различимую цветовую насыщенность при дневном свете и комнатной температуре в защищенном и незащищенном от прямых солнечных лучей месте, а также геометрические характеристики изображения и характеристики элементов защиты.

6.4. При изготовлении клише с оттиском Государственного Герба Республики Казахстан используется изображение, указанное в [Приложении А](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269#sub_id=1), которое устанавливает форму и линейные размеры.

**(Введен дополнительно,** [**Изм. № 1**](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269)**)**

7 Технические требования **к клише гербовой печати, изготовленной из резины**

7.1. Минимальная допустимая высота букв шрифта на информационном поле клише гербовой печати - не менее 1,5 + 0,1 мм, ширина штрихов знака шрифта - не менее 0,1 + 0,01 мм.

7.2. Угол наклона боковых поверхностей печатающих элементов по отношению к перпендикуляру к плоскости клише гербовой печати должен быть от 5° до 45°.

**(Измененная редакция,** [Изм. № 1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30193269)**).**

7.3. Глубина пробельных элементов соответствует размерам этих элементов согласно таблице 1.

**Таблица 1 - Соотношение размера и глубины пробельных элементов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Размер пробельного элемента** | **Глубина пробельного элемента** |
| от 0,03 до 0,1 | от 0,1 до 0,25 |
| 0,1 до 0,15 | 0,25 до 0,35 |
| 0,15 до 0,5 | 0,35 до 0,8 |
| 0,5 до 5,0 | 0,8 до 1,2 |
| 5,0 | 1,2 до 1,8 |

7.4. После изготовления клише гербовой печати поверхность печатающих элементов должна быть гладкой. Если имеются царапины и рубцы, то они должны быть визуально различимы только через лупу 15-кратного увеличения.

8 Технические требования **по защите от подделки печатей с воспроизведением Государственного герба Республики Казахстан**

8.1. Гербовые печати должны нести в себе не менее четырех обязательных элементов защиты от подделки. Обязательными элементами защиты от подделки гербовых печатей являются:

- микротекст типа «черный текст на белом фоне», расположенный по окружности внешнего кольца обода гербовой печати Размер букв микротекста от 0,5 до 0,8;

- микротекст типа «белый текст на черном фоне», расположенный по внутреннему кольцу, отделяющему строки текста информационного поля от изображения Государственного герба Республики Казахстан. Размер букв микротекста от 0,5 до 0,8 мм;

- наличие линий толщиной 0,08 мм;

- изменение отдельных букв шрифта и внесение в изображение печати микрографических элементов, которые не обнаруживаются невооруженным взглядом.

8.2. По требованию государственной организации для повышения защиты от подделки гербовых печатей могут применяться дополнительные элементы защиты, в том числе:

- наличие элементов с полутоновым растром линиатурой не ниже 80 линий на сантиметр и плотностью не более 20% с различной формой растровых точек;

- визуально неразличимое изменение геометрических пропорций печати, придание им незначительной (не более 10%) неправильной формы, внесение в изображение печати дефектов, имитирующих естественные дефекты резины;

- внесение в изображение печати скрытых элементов защиты, позволяющих идентифицировать изготовителя печати и устройства, на котором данная печать была изготовлена

8.3. Дополнительные средства защиты от подделки гербовых печатей не должны допускать возможности их воспроизведения на устройствах для изготовления печатей с более низкой разрешающей способностью.

8.4. Разрешающая способность оборудования для изготовления гербовых печатей должна быть не менее 800 точек на сантиметр.

8.5. Для контроля за изготовлением и использованием гербовых печатей допускается без уведомления заказчика введение дополнительных элементов защиты от подделки, наличие которых не может быть проконтролировано визуально.

8.6. Для повышения сохранности оттисков печатей с воспроизведением Государственного герба Республики Казахстан, в том числе передаваемых для архивного хранения, допускается ламинирование документов, на которых ставится такая печать, а также использование радужных голограмм для нанесения Государственного герба Республики Казахстан и окружности с микротекстом и кинеграммой.

**Приложение А**

**(справочное)**

*(обязательное)*

**Изображения Государственного Герба Республики Казахстан**

**для печатей с линейным уменьшением размера**

**и пропорциональной зависимостью составных элементов**



**Рисунок 1**

**Приложение Б**

*(обязательное)*

**Оттиск печати с воспроизведением**

**Государственного Герба Республики Казахстан**



Форма 1.1



Форма 1.2

(номерная печать)



Форма 1.3

(дубликат)

**Рисунок 2**

**Приложение В**

*(обязательное)*

**Бланк заказа печати с воспроизведением**

**Государственного Герба Республики Казахстан**

Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Полное наименование учреждения, номер и дата выдачи разрешения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес, телефон, факс, e-mail

Заказчик (организация)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Вышестоящая организация

Строка 1:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Полное наименование юридического лица, указанное в юридических документах

Строка 2:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Строка 3:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Краткое наименование (если таковое имеется в юридических документах)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. БИН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Регистрационный номер ГУ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Основание для изготовления печати (указать)

- создание или реорганизация\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- замена печати в связи с износом, утерей\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- дополнительный экземпляр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ порядковый номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Дополнительные степени защиты (указать) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



Перечень документов, необходимых для приема заказа:

- официальное письмо руководителя учреждения на имя руководителя исполнителя с просьбой изготовить гербовую печать по СТ РК 1430, заверенное подписью и печатью;

- доверенность на право оформления заказа на гербовую печать и получения готовой печати;

- копия внутреннего документа, предусматривающего уничтожение старой печати на предприятии после получения новой гербовой печати;

- ксерокопии оригинальных документов (уставных) с обязательным указанием должности и фамилии заверителя, заверенные в установленном порядке.

Ответственное лицо\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность, адрес, телефон, факс, e-mail

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер удостоверения личности, дата выдачи

**Библиография**

[1] [Закон](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008034) Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-I «О языках в Республике Казахстан».

[2] [Приказ](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1039665) Министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 марта 2003 года № 111 «Об утверждении Инструкции «О работе органов внутренних дел по осуществлению лицензионно-разрешительной системы».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**УДК МКС 03.160**

**Ключевые слова**: государственные организации, гербовая печать, клише печати, оттиск, штемпельная краска, требования к ним, защита от подделки.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_